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Техническо задание

І. Предмет на обществената поръчка: „Ремонти на общински сгради на територията на община Камено по следните обособени позиции: обособена позиция №1 - Ремонт покрив  на сградата на БКС гр. Камено; обособена позиция №2 – Ремонт на общинска сграда (пенсионерски клуб) в с. Кръстина; обособена позиция №3 – Ремонт на общинска сграда (стол)  в с. Винарско; обособена позиция №4 – Ремонт на общинска сграда-кметство в с. Вратица; обособена позиция №5 – Ремонт на общинска сграда-кметство с. Трояново; обособена позиция 6 – Ремонт на покрив на общинска сграда-здравна служба  в с. Ливада; обособена позиция №7 – Ремонт на общинска сграда – пенсионерски клуб в с. Тръстиково; обособена позиция №8 – Ремонт на покрив на общинска сграда – здравна служба в с. Константиново; обособена позиция №9 – Ремонт на тротоари в с.Черни връх и обособена позиция №10 – Изготвяне на схема и изграждане на площадка  за открит пазар (плодове и зеленчуци) с. Русокастро”
Обектите са включени в разчета за финансиране на капиталовите разходи и строителната програма на Община Камено през 2013 година. 

Необходимите видове СМР за всяка обособена позиция са при следните приблизителни количества, включващи всички разходи на изпълнителя и важат до завършване предмета на поръчката за:

І. Видове работи по обособена позиция №1:

Ремонт покрив  на сградата на БКС гр. Камено
	Видове работа
	мярка
	Прогнозно количество

	Демонтаж на стара хидроизолация  
	м²
	540

	Частични кърпежи  
	м²
	50

	Демонтаж на ламаринена обшивка
	м
	60

	Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм
	м²
	60

	Доставка и монтаж на нова хидроизолация с посипка
	м²
	540


Прогнозна стойност: 10 000 лева с ДДС
IІ. Видове работи по обособена позиция №2:

Ремонт на общинска сграда (пенсионерски клуб) в с. Кръстина 
	Видове работа
	мярка
	Прогнозно количество

	Демонтаж на стара дървена дограма
	м²
	18

	Доставка и монтаж  PVC дограма
	м²
	15

	Доставка и монтаж  АC врата
	м²
	3

	Боядисване на решетка с блажна боя
	м²
	15


Прогнозна стойност: 4000 лева с ДДС
	IІІ. Видове работи по обособена позиция №3:
Ремонт на общинска сграда (стол)  в с. Винарско 

Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Демонтаж на стара дървена дограма

м²

13

Доставка и монтаж  PVC дограма

м²

2

Доставка и монтаж  АC врата

м²

11

Доставка и монтаж на луминисцентни тела

бр.

12

Обръщане на врати и прозорци

м

42

 Прогнозна стойност: 5000 лева с ДДС 
ІV. Видове работи по обособена позиция №4:

Ремонт на общинска сграда-кметство в с. Вратица 

Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Доставка и монтаж на преградна стена от PVC с врата 80/200

м²

6

Фаянсова облицовка

м²

9

Шпакловка по стени и тавани

м²

15

Боядисване латекс (две ръце)

м²

10

Доставка и монтаж ППР тръби ф20 и фитинги

м

10

Доставка и монтаж PVC тръба ф50

м

10

Доставка и монтаж на мивка
Бр.
1
Доставка и монтаж на тоалетно клекало

Бр.

1

Доставка и монтаж на смесителна батерия

Бр.

1

Ремонт каратаван

м²

5

 Прогнозна стойност: 5000 лева с ДДС
V. Видове работи по обособена позиция №5:

 Ремонт на общинска сграда-кметство с. Трояново
Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Демонтаж дървени плоскости

м²

60

Два пласта шпакловка по стени с мрежа

м²

60

Шпакловка тавани

м²

34

Грундиране

м²

94

Боядисване стени и тавани с латекс (две ръце)

м²

94

Доставка и монтаж ламинат

м²

45

PVC первази

м.

43

 Прогнозна стойност: 4000 лева с ДДС
VІ. Видове работи по обособена позиция №6 
Ремонт на покрив на общинска сграда-здравна служба  в с. Ливада 
Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Демонтаж стари керемиди от покрив в т.ч. сваляне, сортиране и почистване, както и демонтаж на 50 % от дървена ламперия
м²

170
Доставка и монтаж на 50 % от дървена ламперия и 100 % нови керемиди тип „Мизия” върху мушама
м²

170
Доставка и монтаж на капаци по била и ръбове
м²

25
 Прогнозна стойност: 8000 лева с ДДС
VІІ. Видове работи по обособена позиция №7:
Ремонт на общинска сграда – пенсионерски клуб в с. Тръстиково 
Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Изготвяне на чертеж (схема) за метална тента пред входа на общинската сграда (пенсионерски клуб) и нейното изграждане

м²

35

 Прогнозна стойност: 5000 лева с ДДС

VІІІ. Видове работи по обособена позиция №8:

Ремонт на покрив на общинска сграда – здравна служба в с. Константиново
Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Демонтаж на стара хидроизолация  

м²

170

Частични кърпежи  

м²

35

Доставка и монтаж на нова хидроизолация с посипка

м²

170

 Прогнозна стойност: 5000 лева с ДДС
ІХ. Основни видове работи по обособена позиция №9 
Ремонт на тротоари в с.Черни връх 

Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Демонтаж на стара настилка от бетонови плочи и подготовка за полагане на нови

м²

175

Доставка и полагане на бетонови плочи на пясъчна основа с размери 40/40/5

м²

175

Прогнозна стойност: 7000 лева с ДДС

Х. Видове работи по обособена позиция №10:
Изготвяне на схема и изграждане на площадка  за открит пазар (плодове и зеленчуци) с. Русокастро
Видове работа

мярка

Прогнозно количество

Изготвяне на чертеж (схема) за площадка за открит пазар (плодове и зеленчуци) и нейното изграждане – метална конструкция
размер
9,20/13,40
Прогнозна стойност: 10000 лева с ДДС. Срок за изпълнение не повече от 40 календарни дни.
1. Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.
Ръководството на общинските сгради следва да осигури помещения в сградата за съхранение на материалите и складиране оборудването на Изпълнителя.
Ръководството на общинските сгради осигурява достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.
Организирането на работната площадка(ки) и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.
1.2. Общи изисквания
При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:
1.2.1.
Минимални изисквания
Спецификациите   покриват  минималните   изисквания  за  качество   на  материалите,   за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество.
Спецификациите по никакъв начин не следва да ограничат отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в другите документи.



1.3.Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Надзора (Инженера), на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя
2.1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и документацията за участие в процедура за възлагане на  поръчката.

     2.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

     2.3. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата

    3.2. Необходими документи за участие в процедурата. 
3.2.1. Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата), подписано от участника ;

3.2.2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР. Документа за регистрация да е издаден от Агенцията по вписванията с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата не повече от 6 месеца или да е в срок на  валидност, когато такъв е изрично записан в него – копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”.

     3.2.3. Декларация за участие на подизпълнители, ако кандидатът предвижда такива и делът на тяхното участие;
Забележка:  Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

     3.2.4.Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с представителни функции) за участие в обществената поръчка;

     3.2.5. Образец на декларация за  съгласие с условията на договора;

     3.2.6. Административни сведения за участника;

     3.2.7. Приложеният към настоящата документация проект на договор, попълнен с административни данни, и подписан на всяка страница;

     3.2.8. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции;

     3.2.9. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП;

     3.2.10. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;

     3.2.11. Декларация за минималната цена на труда.
Офертата следва да бъде валидна в срок най-малко 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено – чрез писмо или факс от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора. 

3.3.Техническо предложение - за изпълнение на поръчката,трябва да съдържа:

· подробно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват; 

· Срок за изпълнение на поръчката;

3.4. Финансово предложение.
Финансовото предложение, съгласно настоящата документация следва да включва:

3.4.1. Попълнен образец на ценовата оферта от настоящите изисквания;

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, ценовото и техническото предложение се представят за всяка от позициите
